Enligt plan- och bygglagen   
  
Skapad datum:

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Kontrollplanen signeras i höger kolumn efter att byggmomenten utförts. **Först när allt är klart** skrivs datum och namnteckning längst ned på kontrollplanen.

|  |  |
| --- | --- |
| FASTIGHET | |
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| BYGGHERRE | |
| Namn/företag | Person/organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon (även riktnummer)/telefon mobil | E-post |
| ENTREPRENÖRER | |
| Entreprenör 1 | Namn (projektets arbetsledare) |
| Entreprenör 2 | Namn (projektets arbetsledare) |
| PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) | |
|  | |

Kommunens ärendenummer: MBN-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser** | **Kontrollant** (BH eller S)**\*** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** (underlag)**\*** | **Allmän beskrivning** | **Signatur/ datum** |
| Utstakning/lägeskontroll | BH | Mätning | Enkel nybyggnadskarta/A-ritning |  |  |
| Schaktbotten och dränering | BH | Visuellt | K-ritning/BBR 6:5322 | Geoteknik, radonkontroll, schaktbotten, dräneringsrörs lutning, fiberduk, packning. |  |
| Grundläggning | BH | Visuellt | K-ritning | Platta på mark/krypgrund/plintgrund  Armering, isolerings tryckhållfasthet, betongkvalitet. Alternativ murning ventiler/isolering av krypgrund. |  |
| Brandsäkerhet | BH | Visuellt/mätning | K-ritning/ BBR 5:55, 5:553, 5:6 | Avstånd mellan byggnader, materialval, utrymningsvägar. Brandvarnare samt brandsläckare. |  |
| Befintliga konstruktioners bärförmåga | BH | Visuellt | K-ritning | Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last. Dimensionering. |  |
| Bärförmåga: Stomme och tak | BH | Visuellt/mätning | K-ritning/Teknisk beskrivning | Dimensionering enligt beräkning. Takstolsdimensionering. |  |
| Vatten och avloppsinstallation | BH | Visuellt | BBR kap 6 | (Tillstånd/anmälan Miljö- och hälsa föreligger.)  Rätt utförande på ledningar, ventiler, rörisolering och rörgenomföringar i bjälklag och väggar. |  |
| Fuktsäkerhet | BH | Visuellt/mätning | K-ritning | Ytterväggar och tak, med avseende på diffusionsspärr, värmeisolering och vindskydd. Uttorkning. |  |
| Ventilation | BH | Visuellt | K-ritning | Tilluftsventiler, frånluft. |  |
| Energianvändning | BH | Visuellt/mätning | BBR 9:4/Teknisk beskrivning/ K-ritning | Att tillämpliga energikrav uppfylls. Redovisning av beräknade U-värden för tak, vägg, golv, fönster. |  |
| Avfallshantering | BH | Visuellt | Naturvårdsverkets handbok: Deponering av avfall. Handbok 2004:2 | Inventering av farligt avfall, sortering av material, selektiv rivning. Eventuellt deponeringskvitto. |  |
| Säkerhet vid användande och barnsäkerhet | BH | Visuellt/mätning | BBR 8:23, 8:24, 8:32, och 8:35 | Öppningsspärr på fönster/dörr. Tippskydd. Glassäkerhet. Taksäkerhet. Balkongräcke är 1,1 m högt, och inte klättringbart. Öppningar är mindre än 10 cm (5 cm vid golv). |  |
| Elsäkerhet | S | Elsäkerhetsintyg |  | **Elsäkerhetsintyg från behörig elektriker ska lämnas in inför slutbesked.** |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov | BH | Visuellt | Beviljat bygglov | Byggprojektet klart. |  |
| Eldstad och rökkanal | S | Sotarintyg |  | **Sotarintyg från behörig sotarfejarmästare ska lämnas in inför slutbesked.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Underskrift** (Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts. Signeras först när **allt** är klart.) | | | | | |
| Datum | | Namnteckning (byggherren) | | Namnförtydligande | |

**\* Förkortningar som används:**BH (byggherre)  
S (sakkunnig)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

**Så här fyller du i din kontrollplan inför startbesked:**

1. Fyll i uppgift om datum, kommunens ärendenummer, fastighetsbeteckning, byggherre och eventuell entreprenör.

2. Ta bort kontrollpunkter som inte gäller eller lägg till fler kontrollpunkter om det är något som saknas.

3. Nu är kontrollplanen klar **inför startbesked** och ska skickas in till kommunen. (Vid startbesked behöver kontrollplanen inte signeras.)

*Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras.*

*När vi* ***godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked****.*

*Efter beslut om startbesked kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas*

**Så här fyller du i din kontrollplan inför slutbesked:**

4. Byggherren signerar respektive kontrollpunkt löpande då arbetet är utfört och kontrollerat.

5. Byggherren signerar och daterar den ifyllda kontrollplanen.

6. Nu är kontrollplanen klar **inför slutbesked** och skatillsammans med eventuella intyg **skickas in till kommunen:**

**Strömstad kommun**

**Miljö- och byggförvaltningen**

**Plan- och byggavdelningen**

452 80 Strömstad

E-post: [mbn@stromstad.se](mailto:mbn@stromstad.se)